|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست | | | | | | | | | | | | | | **کد مدرک:F-26-01** | |
| **تاریخ:** | |
| شناسنامه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی | | | | | | | | | | | | | | **شماره:** | |
| **نام ماشین: دریل دستی بوش** | | | | **کد ماشین : T-DR010** | | | | | | **مدل: GSB 24-2** | | | **محل استقرار : سالن شماره 4 ( LPG )** | | | | |
| **مشخصات عمومی:** | | | | | | | | | | | | | C:\Users\v.pouladi.MARALHOLDING\Desktop\513477e16ab2e60ce20403a48315907e1578810757.png | | | | |
| **کشورسازنده: مجارستان** | | | | | | | | **توان اسمی: 1100W** | | | | |
| **شرکت سازنده: BOSCH** | | | | | | | | **توان واقعی: \_** | | | | |
| **تاریخ ساخت: \_** | | | | | | | | **ابعاددستگاه: \_** | | | | |
| **شماره سریال دستگاه: \_** | | | | | | | | **وزن دستگاه: 2.9KG** | | | | |
| **تاریخ خرید/راه اندازی:\_ وضعیت هنگام خرید: نو دست دوم** | | | | | | | | | | | | |
| **مصرف کننده** | | **قدرت(KW)** | | | **ولتاژ(V)** | | **دور(R.P.M)** | | | **جریان(A)** | **نوع جریان** | |
| **\_** | | **\_** | | | **\_** | | **\_** | | | **\_** | **\_** | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **آب مصرفی** | | | | | | | **سوخت مصرفی** | | | | | | **هوای فشرده** | | | | |
| ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  قطرلوله خروجی:  مشخصات: | | | | | | | نوع سوخت:  ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  مشخصات: | | | | | | ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  فشار:  مشخصات: | | | | |
| **لیست قطعات یدکی پرمصرف** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | | | مقدار | | | محل نگهداری | | ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | مقدار | | محل نگهداری |
| **1** |  | |  | | |  | | |  | | **4** |  | |  |  | |  |
| **2** |  | |  | | |  | | |  | | **5** |  | |  |  | |  |
| **3** |  | |  | | |  | | |  | | **6** |  | |  |  | |  |
| نحوه راه اندازی دستگاه : نوک مته را روی قطعه کار گذاشته و با احتیاط شروع به سوراخکاری کنید. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نکات ایمنی: از عینک ایمنی استفاده کنید - قبل از شروع مته کاری ، محل مورد نظر را علامت گذاری کنید - همچنین عمق مورد نیاز را نیز بر روی مته مشخص کنید - مته مورد نظر را با توجه به اندازه‌ی سوراخ مورد نیاز و نوع متریال انتخاب کرده و با آچار مخصوص آن را سفت کنید - برای نگه داشتن متریالی که می خواهید سوراخ کنید به هیچ عنوان از دست استفاده نکنید - هرگز دریل را بوسیله سیم آن بلند نکنید - در صورت ریخته شدن آب یا سایر مایعات بر روی دریل سریعا آن را با سشوار و یا گرمای آفتاب خشک کنید. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نحوه کالیبراسیون و یاتصدیق دستگاه: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تهیه کننده: کارشناس نگهداری و تعمیرات تاییدکننده: مدیرنگهداری و تعمیرات تصویب کننده: مدیرسیستم ها و روش ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |