|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست | | | | | | | | | | | | | | **کد مدرک:F-26-01** | |
| **تاریخ:** | |
| شناسنامه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی | | | | | | | | | | | | | | **شماره:** | |
| **نام ماشین: لیفتراک تویوتا** | | | | **E-LT009 کد ماشین:** | | | | | | **مدل: 32-8FG25** | | | **محل استقرار: انبار گمرک** | | | | |
| **مشخصات عمومی:** | | | | | | | | | | | | | C:\Users\v.pouladi.MARALHOLDING\Desktop\small-ic-pneumatic12-1024x662.png | | | | |
| **کشورسازنده: ژاپن** | | | | | | | | **توان اسمی:\_** | | | | |
| **شرکت سازنده: تویوتا** | | | | | | | | **توان واقعی:\_** | | | | |
| **تاریخ ساخت: 2016** | | | | | | | | **ابعاددستگاه:\_** | | | | |
| **شماره سریال دستگاه: 57842-26700-71** | | | | | | | | **وزن دستگاه4190KG:** | | | | |
| **تاریخ خرید/راه اندازی: 1399/12 وضعیت هنگام خرید: نو دست دوم** | | | | | | | | | | | | |
| **مصرف کننده** | | **قدرت(KW)** | | | **ولتاژ(V)** | | **دور(R.P.M)** | | | **جریان(A)** | **نوع جریان** | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **آب مصرفی** | | | | | | | **سوخت مصرفی** | | | | | | **هوای فشرده** | | | | |
| ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  قطرلوله خروجی:  مشخصات: | | | | | | | نوع سوخت: گازوئیل  ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  مشخصات: | | | | | | ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  فشار:  مشخصات: | | | | |
| **لیست قطعات یدکی پرمصرف** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | | | مقدار | | | محل نگهداری | | ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | مقدار | | محل نگهداری |
| **1** |  | |  | | |  | | |  | | **4** |  | |  |  | |  |
| **2** |  | |  | | |  | | |  | | **5** |  | |  |  | |  |
| **3** |  | |  | | |  | | |  | | **6** |  | |  |  | |  |
| نحوه راه اندازی دستگاه : کلید قطع کن را وصل کرده و گرمکن را به مدت کوتاهی حدود 30 ثانیه وصل میکنیم و استارت میزنیم. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نکات ایمنی: نکات ایمنی: از حمل وبلند کردن بارهای نامتعادل و ناایمن بپرهیزید - از بلند کردن بارهای بیشتر از ظرفیت خودداری کنید - برای بلند کردن بار از نوک شاخکها استفاده نکنید - هنگام حرکت شاخکها را در فاصله کمی از سطح زمین قرار دهید - از ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید - موقع بلند کردن بار کسی نباید در زیر شاخکها قرار گیرد - حمل سرنشین با لیفتراک ممنوع میباشد - در فصول سرد سال جهت سهولت درروشن شدن قبل از استارت گرمکن را برای مدت کوتاهی روشن کنید. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نحوه کالیبراسیون و یاتصدیق دستگاه: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تهیه کننده: کارشناس نگهداری و تعمیرات تاییدکننده: مدیرنگهداری و تعمیرات تصویب کننده: مدیرسیستم ها و روش ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |