|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست | | | | | | | | | | | | | | **کد مدرک:F-26-01** | |
| **تاریخ:** | |
| شناسنامه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی | | | | | | | | | | | | | | **شماره:** | |
| **نام ماشین: جک پالت شارژی** | | | | **کد ماشین : E-JP016** | | | | | | **مدل: DYC** | | | **محل استقرار : سالن شماره 3 ( قطعه سازی )** | | | | |
| **مشخصات عمومی:** | | | | | | | | | | | | | C:\Users\v.pouladi.MARALHOLDING\Desktop\2020-07-21_10-18-03.png | | | | |
| **کشورسازنده: چین** | | | | | | | | **توان اسمی:1.5KW** | | | | |
| **شرکت سازنده: NETLIFT** | | | | | | | | **توان واقعی: 1.5KW** | | | | |
| **تاریخ ساخت: 2011** | | | | | | | | **ابعاددستگاه:** 1670x820x2060 | | | | |
| **شماره سریال دستگاه: 00110228-10** | | | | | | | | **وزن دستگاه: 392KG** | | | | |
| **تاریخ خرید/راه اندازی: \_ وضعیت هنگام خرید: نو دست دوم** | | | | | | | | | | | | |
| **مصرف کننده** | | **قدرت(KW)** | | | **ولتاژ(V)** | | **دور(R.P.M)** | | | **جریان(A)** | **نوع جریان** | |
| **\_** | | **\_** | | | **\_** | | **\_** | | | **\_** | **\_** | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **آب مصرفی** | | | | | | | **سوخت مصرفی** | | | | | | **هوای فشرده** | | | | |
| ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  قطرلوله خروجی:  مشخصات: | | | | | | | نوع سوخت:  ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  مشخصات: | | | | | | ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  فشار:  مشخصات: | | | | |
| **لیست قطعات یدکی پرمصرف** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | | | مقدار | | | محل نگهداری | | ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | مقدار | | محل نگهداری |
| **1** |  | |  | | |  | | |  | | **4** |  | |  |  | |  |
| **2** |  | |  | | |  | | |  | | **5** |  | |  |  | |  |
| **3** |  | |  | | |  | | |  | | **6** |  | |  |  | |  |
| نحوه راه اندازی دستگاه : سوییچ دستگاه را روشن کرده و از اهرم برای بالا و پایین کردن شاخکها استفاده شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نکات ایمنی: از جابجایی بارهای سست و ناپایدار بپرهیزید - ظرفیت مجاز (1 تن) در نظر گرفته شده و بیش از اندازه بارگیری نکنید - هنگام بارکیری به مرکز ثقل و طول شاخکها توجه کنید - شاخکها را هنگام عدم استفاده در پایین ترین حد ممکن قرار دهید - جک پالت بارگیری شده باید هل داده شود هرگز جک پالت را نکشید - جک پالت را در مواقع لزوم در شارژ قرار دهید – در زیر و روی شاخکها قرار نگیرید – به هنگام جابجایی بار را در پایین ترین حد ممکن قرار دهید. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نحوه کالیبراسیون و یاتصدیق دستگاه: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تهیه کننده: کارشناس نگهداری و تعمیرات تاییدکننده: مدیرنگهداری و تعمیرات تصویب کننده: مدیرسیستم ها و روش ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |