|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست | | | | | | | | | | | | | | **کد مدرک:F-26-01** | |
| **تاریخ:** | |
| شناسنامه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی | | | | | | | | | | | | | | **شماره:** | |
| **نام ماشین: خم کن CEMAX**  **60 تن** | | | | **کد ماشین : M-BS002** | | | | | | **مدل: HNC - 1258** | | | **محل استقرار : سالن شماره 3 ( قطعه سازی )** | | | | |
| **مشخصات عمومی:** | | | | | | | | | | | | | C:\Users\v.pouladi.MARALHOLDING\Desktop\4A0A3911.png | | | | |
| **کشورسازنده: ترکیه** | | | | | | | | **توان اسمی:6.05KW** | | | | |
| **شرکت سازنده: CEMAX** | | | | | | | | **توان واقعی:6.05KW** | | | | |
| **تاریخ ساخت: 2014** | | | | | | | | **ابعاددستگاه: 1940-1200-2150** | | | | |
| **شماره سریال دستگاه: 0814-2831-0186** | | | | | | | | **وزن دستگاه: 3000KG** | | | | |
| **تاریخ خرید/راه اندازی: وضعیت هنگام خرید: نو دست دوم** | | | | | | | | | | | | |
| **مصرف کننده** | | **قدرت(KW)** | | | **ولتاژ(V)** | | **دور(R.P.M)** | | | **جریان(A)** | **نوع جریان** | |
| **\_** | | **\_** | | | **\_** | | **\_** | | | **\_** | **\_** | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **آب مصرفی** | | | | | | | **سوخت مصرفی** | | | | | | **هوای فشرده** | | | | |
| ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  قطرلوله خروجی:  مشخصات: | | | | | | | نوع سوخت:  ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  مشخصات: | | | | | | ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  فشار:  مشخصات: | | | | |
| **لیست قطعات یدکی پرمصرف** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | | | مقدار | | | محل نگهداری | | ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | مقدار | | محل نگهداری |
| **1** |  | |  | | |  | | |  | | **4** |  | |  |  | |  |
| **2** |  | |  | | |  | | |  | | **5** |  | |  |  | |  |
| **3** |  | |  | | |  | | |  | | **6** |  | |  |  | |  |
| نحوه راه اندازی دستگاه : کلید اصلی را وصل کرده امرجنسی را آزاد میکنیم بعد از بالا آمدن مونیتور کلید Evet و بعد استارت را روی مانیتور میزنیم شستی ریست را میزنیم (دوبار) که در اینحالت چراغ چشمک زن ریست خاموش شده و الکتروپمپ استارت میگردد. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نکات ایمنی:   از دستکش و گوشی ایمنی مناسب استفاده کنید- از قرار دادن دستها در منطقه خطرناک دستگاه بشدت بپرهیزید - کاورهای عقب را فقط موقع سرویس باز کنید - هرگز بیش از ظرفیت و توان ماشین برای خم کردن استفاده نکنید - هرگز موقع باز بودن کاورهای محافظ دست با دستگاه کار نکنید - از عدم وجود اشیا بین تیغه دستگاه اطمینان حاصل کنید - از قرار گرفتن صحیح قالب در محل مربوطه اطمینان حاصل کنید . در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری شستی امرجنسی را فشار دهید. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نحوه کالیبراسیون و یاتصدیق دستگاه: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تهیه کننده: کارشناس نگهداری و تعمیرات تاییدکننده: مدیرنگهداری و تعمیرات تصویب کننده: مدیرسیستم ها و روش ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |