|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست | | | | | | | | | | | | | | **کد مدرک:F-26-01** | |
| **تاریخ:** | |
| شناسنامه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی | | | | | | | | | | | | | | **شماره:** | |
| **نام ماشین : ا**سپارک | | | | **کد ماشین : M-SP001** | | | | | | **مدل: ZNC 404 A75** | | | **محل استقرار : سالن شماره 2 ( ماشینکاری )** | | | | |
| **مشخصات عمومی:** | | | | | | | | | | | | | C:\Users\v.pouladi.MARALHOLDING\Desktop\DSC02027 (2).png | | | | |
| **کشورسازنده: ایران** | | | | | | | | **توان اسمی: 4.7KW** | | | | |
| **شرکت سازنده: تهران اکرام** | | | | | | | | **توان واقعی: \_** | | | | |
| **تاریخ ساخت: 1390** | | | | | | | | **ابعاددستگاه: 2400\*1750\*2100** | | | | |
| **شماره سریال دستگاه: 4260** | | | | | | | | **وزن دستگاه: 2000KG** | | | | |
| **تاریخ خرید/راه اندازی: \_ وضعیت هنگام خرید: نو دست دوم** | | | | | | | | | | | | |
| **مصرف کننده** | | **قدرت(KW)** | | | **ولتاژ(V)** | | **دور(R.P.M)** | | | **جریان(A)** | **نوع جریان** | |
| **\_** | | **\_** | | | **\_** | | **\_** | | | **\_** | **\_** | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **آب مصرفی** | | | | | | | **سوخت مصرفی** | | | | | | **هوای فشرده** | | | | |
| ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  قطرلوله خروجی:  مشخصات: | | | | | | | نوع سوخت:  ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  مشخصات: | | | | | | ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  فشار:  مشخصات: | | | | |
| **لیست قطعات یدکی پرمصرف** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | | | مقدار | | | محل نگهداری | | ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | مقدار | | محل نگهداری |
| **1** |  | |  | | |  | | |  | | **4** |  | |  |  | |  |
| **2** |  | |  | | |  | | |  | | **5** |  | |  |  | |  |
| **3** |  | |  | | |  | | |  | | **6** |  | |  |  | |  |
| نحوه راه اندازی دستگاه :قطعه کار را با گیره مخصوص یا روبند محکم نمایید - بعد از روشن کردن دستگاه و قرار دادن قطعه کار روی دستگاه و تنظیم کردن دستگاه شروع به کار نمایید پس از اتمام کار دستگاه را خاموش نموده ، سپس قطعه کار را از گیره جدا نمایید . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نکات ایمنی: استفاده از دستکش و عینک مخصوص حین کار الزامی می باشد - به هیچ وجه دستگاه را بدون ناظر رها نکنید - موقع کار حتما از روش غوطه ور استفاده کنید ودقت کنید مایع 5 سانتی متر بالاتر از سطح کار باشد - جهت جلوگیری از آتش سوزی از مایع دی الکتریک مخصوص اسپارک استفاده کنید - جهت جلوگیری از کثیف شدن مایع فیلترها را بموقع تعویض کنید - کثیف شدن مایع باعث مطلوب نبودن عمل شست و شو و در نتیجه کند شدن عملیات اسپارک کاری میگردد - از گرم شدن بیش از حد مایع جلوگیری کنید - شرایط عادی بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد میباشد - در هنگام کوچکترین خطر و جرقه کلید اضطراری را سریعا قطع کنید سپس اقدام به قطع برق ورودی دستگاه کنید - بعد از اتمام کار حتما دستگاه را تمیز کنید . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نحوه کالیبراسیون و یاتصدیق دستگاه: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تهیه کننده: کارشناس نگهداری و تعمیرات تاییدکننده: مدیرنگهداری و تعمیرات تصویب کننده: مدیرسیستم ها و روش ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |