|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست | | | | | | | | | | | | | | **کد مدرک:F-26-01** | |
| **تاریخ:** | |
| شناسنامه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی | | | | | | | | | | | | | | **شماره:** | |
| **نام ماشین: مینی سنگ فرز بوش** | | | | **کد ماشین T-SF006 :** | | | | | | **مدل: GWS 9-115** | | | **محل استقرار : سالن شماره 2 ( ماشینکاری )** | | | | |
| **مشخصات عمومی:** | | | | | | | | | | | | | C:\Users\v.pouladi.MARALHOLDING\Desktop\PM\شناسنامه دستگاه ها\تصاویر سنگ فرز\81peWB-AEiL__SL1500_.jpg | | | | |
| **کشورسازنده: چین** | | | | | | | | **توان اسمی: 900W** | | | | |
| **شرکت سازنده: بوش** | | | | | | | | **توان واقعی: \_** | | | | |
| **تاریخ ساخت: \_** | | | | | | | | **ابعاددستگاه:**  28.9x10.2x10 | | | | |
| **شماره سریال دستگاه:\_** | | | | | | | | **وزن دستگاه: 2.1KG** | | | | |
| **تاریخ خرید/راه اندازی: \_ وضعیت هنگام خرید: نو دست دوم** | | | | | | | | | | | | |
| **مصرف کننده** | | **قدرت(KW)** | | | **ولتاژ(V)** | | **دور(R.P.M)** | | | **جریان(A)** | **نوع جریان** | |
| **\_** | | **\_** | | | **\_** | | **\_** | | | **\_** | **\_** | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **آب مصرفی** | | | | | | | **سوخت مصرفی** | | | | | | **هوای فشرده** | | | | |
| ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  قطرلوله خروجی:  مشخصات: | | | | | | | نوع سوخت:  ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  مشخصات: | | | | | | ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  فشار:  مشخصات: | | | | |
| **لیست قطعات یدکی پرمصرف** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | | | مقدار | | | محل نگهداری | | ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | مقدار | | محل نگهداری |
| **1** |  | |  | | |  | | |  | | **4** |  | |  |  | |  |
| **2** |  | |  | | |  | | |  | | **5** |  | |  |  | |  |
| **3** |  | |  | | |  | | |  | | **6** |  | |  |  | |  |
| نحوه راه اندازی دستگاه : در ابتدا از قطع بودن شستی مطمن باشید و حتما حفاظ روی دستگاه نصب شده باشد در نهایت به برق وصل کرده و با محکم نگه داشتن ان استفاده گردد. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نکات ایمنی: از دستکش و ماسک و عینک ایمنی مناسب استفاده نمایید - در پایان کار دوشاخه را از برق جدا کنید - تناسب قطعه کار و سنگ را در نظر بگیرید - از استفاده سنگهای غیر استاندارد پرهیز نمایید - قبل از کار از سالم بودن سنگ مطمئن شوید - از کار کردن با دستگاه بدون کاور اجتناب کنید - سعی کنید هنگام کار حتی الامکان دستگاه را از بدن خود دور نگه دارید - قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز از قطع بودن کلید مطمئن شوید. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نحوه کالیبراسیون و یاتصدیق دستگاه: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تهیه کننده: کارشناس نگهداری و تعمیرات تاییدکننده: مدیرنگهداری و تعمیرات تصویب کننده: مدیرسیستم ها و روش ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |