|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست | | | | | | | | | | | | | | **کد مدرک:F-26-01** | |
| **تاریخ:** | |
| شناسنامه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی | | | | | | | | | | | | | | **شماره:** | |
| **نام ماشین: بلوور** | | | | **T-BL001 کد ماشین:** | | | | | | **مدل: GBL 800E** | | | **محل استقرار: اتاق خدمات فنی** | | | | |
| **مشخصات عمومی:** | | | | | | | | | | | | | C:\Users\v.pouladi.MARALHOLDING\Desktop\61RKarHQqHL._AC_SL1500_.jpg | | | | |
| **کشورسازنده: هند** | | | | | | | | **توان اسمی: 820W** | | | | |
| **شرکت سازنده: B0SCH** | | | | | | | | **توان واقعی:\_** | | | | |
| **تاریخ ساخت: 2019** | | | | | | | | **ابعاددستگاه:** 50x21.5x21.5CM | | | | |
| **شماره سریال دستگاه: 912016157** | | | | | | | | **وزن دستگاه: 1.8KG** | | | | |
| **تاریخ خرید/راه اندازی: 1399/12/11 وضعیت هنگام خرید: نو دست دوم** | | | | | | | | | | | | |
| **مصرف کننده** | | **قدرت(KW)** | | | **ولتاژ(V)** | | **دور(R.P.M)** | | | **جریان(A)** | **نوع جریان** | |
|  | |  | | | **220V** | | **1600** | | | **3.9A** |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **آب مصرفی** | | | | | | | **سوخت مصرفی** | | | | | | **هوای فشرده** | | | | |
| ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  قطرلوله خروجی:  مشخصات: | | | | | | | نوع سوخت:  ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  مشخصات: | | | | | | ماکزیمم مصرف:  قطرلوله ورودی:  فشار:  مشخصات: | | | | |
| **لیست قطعات یدکی پرمصرف** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | | | مقدار | | | محل نگهداری | | ردیف | نام قطعه | | شرح قطعه | مقدار | | محل نگهداری |
| **1** |  | |  | | |  | | |  | | **4** |  | |  |  | |  |
| **2** |  | |  | | |  | | |  | | **5** |  | |  |  | |  |
| **3** |  | |  | | |  | | |  | | **6** |  | |  |  | |  |
| نحوه راه اندازی دستگاه :با فشردن شستی دستگاه شروع بکار مینماید. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نکات ایمنی: از لوازم ایمنی نظیر ماسک و عینک محافظ استفاده کنید – هرگز هنگام کار دهانه خروجی را مسدود نکنید – هرگز جهت پاک کردن سطوح خیس و زیر باران استفاده نکنید احتمال برق گرفتگی و آسیب به دستگاه وجود دارد . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نحوه کالیبراسیون و یاتصدیق دستگاه: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تهیه کننده: کارشناس نگهداری و تعمیرات تاییدکننده: مدیرنگهداری و تعمیرات تصویب کننده: مدیرسیستم ها و روش ها | | | | | | | | | | | | | | | | | |